|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ****ÇALKALAMALI SU BANYOSU CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-219 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | NUVE ST 30253.3.6/17/469 |
| Kullanım Amacı | Bu talimat Üniversitemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomalzeme Laboratuvarında Çalkalamalı Su Banyosu cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. |
| Sorumlusu  | Bu talimatın uygulanmasında ÇMF Biyomedikal Mühendisliği çalışanları ve öğrencileri sorumludur. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | ngulsahgulenc@nku.edu.tr,oaltinok@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Cihazın fişini takınız, elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. Aç – Kapa anahtarı ile cihazagüç veriniz.

**2.** Kumanda ve gösterge panelinin çalışır duruma geldiğini izleyiniz.

**3.** Set değerlerini ayarlayın ve çalışmanıza başlayın.

**4.** Çalıştırılmış programın bittiğini görünüz.

Çalışmanın sonlandırılması için adımları takip ediniz:

**5.** Çalıştırılacak program yoksa cihazın ısıtma stop butonuna basarak ısıtmayı durdurunuz.

**6.** Çalkalamayı sonlandırmak için çalkalama işlemi stop butonuna basarak çalkalamayı durdurunuz.

**7.** Cihaz tamamen boşaltılınca numunelerin oluşturduğu istenmeyen etkileri gideriniz. Cihazınızı hazır durumda veya kapalı durumda bekletebilirsiniz.