|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****TERMOHİGROGRAF KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-126 |
| Hazırlama Tarihi: | 07.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Etki |
| Kullanım Amacı | Kondisyonlu oda şartlarını kontrol etmede kullanılır  |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın üzerindeki vidayı gevşetiniz.
2. Dıştaki muhafazayı kalemleri tutan çubuklara çarpmadan dikey olarak yukarı doğru kaldırınız.
3. Mürekkepli uçları yaylar vasıtası ile geriye çekip, grafik kağıdını yerine yerleştiriniz.
4. Mürekkepli uçları yaylar vasıtası ile grafik kağıdı üzerinde önceden ölçülmüş olan sıcaklık ve rutubet değerlerine gelecek şekilde ayarlayınız.
5. Muhafazayı yeniden cihazın üstüne yerleştirdikten sonra, üstteki vida ile yerine sabitleyiniz.
6. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
7. Cihazı yerinden hareket ettirmeyiniz.
8. Çalışmaya başlamadan önce mürekkepli uçları kontrol ediniz.