|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU HASSAS TERAZI KULLANMA TALIMATI** | Doküman No: | EYS-TL-008 |
| Hazırlama Tarihi: | 12.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Yarı Analitik Terazi - 253.3.4/12/14986 |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Personel ve Öğrencileri |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Öğr. Gör. Ramadan Bilgin AKALIN  [rbakalin@nku.edu.tr](mailto:rbakalin@nku.edu.tr) |

**CİHAZ KULLANMA TALİMATI**

**1.** Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın orta alt bölümünde bulunan kısımda verilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız.

**2.** On/Off düğmesine (en soldaki) basarak cihazı açınız.

**3.** Ekranda 0 g görüldüğünde tartım kabını metal terazi tablasına koyunuz.

**4.** Dara alınız (0/T düğmesine basarak).

**5.** Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.

**6.** Tartım bittikten sonra On/Off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.

**7.** Cihazı temiz bırakınız.