|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ**  **ISIL İŞLEM FIRINI 2 KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-346 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Alper Isıl İşlem |
| Kullanım Amacı | Test numunesini belli sıcaklık ve sürede ısıl işlem yapmak |
| Sorumlusu | Arş. Gör. Alper KARAKOCA |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [akarakoca@nku.edu.tr](mailto:akarakoca@nku.edu.tr)  0282 250 2390 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Makinenin monofaze prize takıldığından emin olunur,
2. Cihaz start düğmesinden açılır,
3. Isıl işlem yapılacak numune fırın kapağı açılarak fırının içine yerleştirilir ve kapak kapatılır,
4. Fırının zemininde koruyucu seramik olmasına dikkat edilir,
5. Cihaz düğmasi çevrilerek çalıştırılır,
6. Cihazın menüsünden istenilen sıcaklık ayarlanır,
7. Cihazda süre ayarı bulunmamaktadır bu yüzden süreyi operatör tutar,
8. İşlem bitiminde numune fırından çıkarılıp fırın düğmesi çevrilerek kapatılır ve fişten çekilir.