|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ****ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-160 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | IKA/ HS-7-C/ 253.3.6/14/2694 |
| Kullanım Amacı | Isıtma ve karıştırma |
| Sorumlusu  | Doҫ. Dr. Hakan KANDEMİR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | hknkandemir@gmail.com  |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz fişini prize takınız.
2. Aç/Kapa anahtarı ile cihazı çalıştırınız.

3. Kontrol paneli üzerindeki sıcaklık ayar düğmesi ile sıcaklığı ayarlayınız.

4. Kontrol paneli üzerindeki hız döndürme düğmesi ile döndürme hızını ayarlayınız.

5. Kontol paneli üzerindeki düğmelerden sıcaklığı ve döndürme hızını kapatınız.

6. İşlemi durdurmak için Aç/Kapa anahtarı ile cihazı kapatınız.