|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ****MANUEL VICAT ALETI****KULLANMA TALIMATI** | Doküman No: |  EYS-TL-246 |
| Hazırlama Tarihi: |  13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: |  -- |
| Revizyon No: |  0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: |  1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Manuel Vicat Aleti** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346yeavsar@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**Manuel Vicat Aleti**

1. Normal kıvamda çimento hamuru koyulur.
2. Çimento hamurunun yaklaşık %25 kadar su koyulur ve vicat aletine yerleştirilir.

3. Cam plaka + koni yüksekliği sıfır noktası olarak alınır.

4. Çimento hamuruna bu noktadan vicat sondası serbest bırakılır.