|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BETON KESME CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-274 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Beton Kesme Aleti** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu  | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346yeavsar@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**Beton Kesme Aleti**

1. Cihazın fişini takınız.
2. Su akış miktarını ayarlayınız.
3. Kaide levhasını kesilecek iş parçasının üzerine, çark temas etmeyecek şekilde yerleştiriniz.
4. Makinayı açın ve çarkın tam hıza ulaşmasını bekleyiniz.
5. Su musluğunu güzel bir su akışı olacak şekilde açıp çarka su sağlayınız.
6. Aleti çalışılan parçanın yüzeyinde hafifçe ileri hareket ettirin, kesme işlemi tamamlanana kadar düz tutun ve yumuşak bir şekilde ilerleyiniz.
7. Kesme çizginizi düz tutun ve hızınızı eşit olarak artırınız.
8. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra aletin içindeki tozun çıkması için aleti bir süre boşta çalıştırınız.
9. Cihazın fişini çekiniz.