|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ****ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****TERMOREAKTÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-311 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | WTW CR2200 TERMOREAKTÖR |
| Kullanım Amacı | KOİ ANALİZİ |
| Sorumlusu  | Prof.Dr.Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı fişini prize takınız. On/Off tuşuna () basınız.
2. Oklar () yardımı ile istediğiniz programı seçiniz.
3. Run/Enter () tuşuna basarak sıcaklığın yükselmesini bekleyiniz.
4. Tüplerinizi yerleştiriniz. Kapağını kapatınız
5. Sıcaklık istenilen değere geldiğinde Run/Enter () tuşuna basınız.
6. Süre bittikten sonra cihaz sıcaklığı kapanıp, soğumaya başlayacaktır.
7. Tüpleri içerisinden alınız. Kapağını kapatınız.
8. Cihazın fişini prizden çıkarınız.