|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ**  **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ**  **PH METRE CİHAZI (WTW pH 315i Set**) **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-301 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | WTW pH 315i Set |
| Kullanım Amacı | pH ölçümü yapmak amacıyla kullanılır |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz “ON/OFF” düğmesinden açılır.
2. pH metre elektrodu solüsyonundan çıkarılır.
3. Elektrod örneğe daldırılır.
4. pH değeri ekrandan okunur.
5. Elektrod tekrar solüsyona batırılır ve cihaz kapatılır.